1) PCB NAME : EVSE_DC_I/O_BOARD_R-2.1

2) PCB SIZE : 160 X 180 mm

3) NO. OF LAYERS : 2

4) FINISHING : HAL

5) PCB THICKNESS : 1.6 mm

6) COPPER THICKNESS : 17um

7) SILK BOTH SIDE

8) MASK BOTH SIDE
